IMU

High level controller

(Raspberry pi 3)

แทปเล็ต

ผู้ใช้

หน้าจอสัมผัส

Motor controller

Low level controller

(Nucleo F411RE)

Encoder

Motor controller

I2C 1 I2C 2

LDS

Encoder

Serial 1

Encoder

Motor controller